Dreh-Lamelle, manuell

**verdeckt liegende oder sichtbare Bandseite, für Aluminium-Fenstersysteme mit Überschlag**

1 Stück manueller Dreh-Beschlag  
mit sichtbarer oder verdeckt liegender Bandseite,  
Aluminium-Fenstersysteme mit Euro-Nut und Überschlag.

**Flügelmaße**max. Klappengewicht: 50 kg  
max. Klappenbreite: 300 mm (Lüftungsöffnungen > 120 mm)  
max. Klappenhöhe: 2.600 mm

* Einbau in raumhohe Lüftungsklappen.
* verdeckt liegendes Getriebe für den Einsatz handelsüblicher Fenstergriffe.
* ab 1.301 mm Flügelhöhe zusätzliche senkrechte Mittenverriegelungen erforderlich

**Oberflächen**

* Al, E6/C-0 silberfarbig eloxiert
* Al, RAL 9016 pulverbeschichtet
* Al, in Sonderoberfläche pulverbeschichtet

**z. B. WSS Dreh-Lamellen-Beschlag, manuell**

**Zusätzlich benötigte Bauteile**

* Dreh-Fenstergriff
* Gummi-Stopper für Wandmontage, zum Schutz der evtl. angrenzenden Trennwand, gegen Einschlag des Fenstergriffs oder an Pfosten der Fassade gegen Beschädigung der Oberfläche.
* ACHTUNG: Die Montage eines verdeckt liegenden Öffnungsbegrenzers ist nicht möglich(lieferbar).

**Ergänzende Informationen**

siehe Gesamtkatalog Dreh-Kipp-Beschläge unter [www.wss.de/kataloge.html](http://www.wss.de/kataloge.html)