Parallel-Ausstell-Senk-Beschlag für Lüftungslamelle, manuell

**verdeckt liegende Scheren, für Aluminium-Fenstersysteme.**

1 Stück manueller Parallel-Ausstell-Senk-Beschlag für Lüftungslamellen,  
verdeckt liegende Scheren, einwärts öffnend,

für Aluminium-Fenstersysteme mit Euro-Nut und Überschlag.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: 25 kg

max. Flügelbreite: 230 mm

max. Flügelhöhe: 2.000 mm.

max. Ausstellweite: 250 mm

benötigtes Falzmaß: 21 x 47 mm

* Bedienung mittels flächenbündig eingebautem Klapphebelgriff - farblich passend zur Lamelle beschichtet.
* ausgestattet mit zwei seitlich angeordneten federunterstützten Senk-Ausstellscheren.
* mit Höhenverstellung ± 4 mm, um ein Nachjustieren der Flügel / Spalt-maße an der Baustelle zu ermöglichen.
* Verschluss beidseitig vertikal mit ± 1mm Andruckverstellung.
* Horizontale Flügelzentrierung ± 3mm.
* Beschlag aus komplett nichtrostenden Materialien.

**z. B. WSS-Parallel-Ausstell-Senk-Beschlag für Lüftungslamelle**