Senk-Klapp-Beschlag, manuell

**verdeckt liegende Scheren, für Aluminium-Fenstersysteme mit Überschlag**

1 Stück manueller Senk-Klapp-Beschlag,
verdeckt liegende Scheren,
für Aluminium-Fenstersysteme mit Euro-Nut und Überschlag.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: 136 kg

max. Flügelbreite: 1.250 mm

max. Flügelhöhe: 2.200 mm

max. Öffnungswinkel: 40°
benötigtes Falzmaß: 17 mm (Absturzsicherung / man.Bedienbarkeit beachten)

* geeignet für die Montage in Serienprofilen verschiedener Profilsysteme
* Bedienung mittels Griffgetriebe unten.
* mit Schubstange und Eckumlenkung für senkrechte und waagrechte Verriegelungszapfen oben und seitlich - mit Hubbegrenzung.
* im oberen horizontalen Bereich werden zusätzliche Mittenverriegelungen eingesetzt.
* die Öffnung erfolgt seitlich jeweils links und rechts mit 4 Punktscheren.
* Die Scherengröße muß auf Flügelhöhe und -gewicht abgestimmt sein.
* mit rahmenseitig einstellbarer Bremse.
* die Höhenverstellung +/- 4 mm ermöglicht das Nachjustieren der Flügel und Spaltmaße auf der Baustelle.
* alle Bauteile aus komplett nichtrostenden Materialien.

**z.B. WSS-Senk-Klapp-Beschlag, manuell**

**Optionale Ausführung**

* Fixieren des geöffneten Flügels durch Umlegen der Griffe.
* zusätzlicher waagrechter Verschluss.

**Weitere benötigte Bauteile**

* Fenstergriff [Geben Sie Text ein]

***ACHTUNG!****Die max. Flügelgröße wird durch das max. Flügelgewicht von 136 kg bestimmt.*