Vertikal-Schiebe-Beschlag für zweiflüglige Fenster

**verdeckt liegende Montage, für zweiflüglige Aluminium-Fenstersysteme, flächenbündig**

1 Stück manueller Vertikal-Schiebe-Beschlag,
für zweiflüglige gegenläufige Lüftungsflügel, nach innen öffnend,
verdeckt liegend eingebaut,

für flächenbündige Aluminium-Fenstersysteme.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: 80 kg

min/max. Flügelbreite: 875 mm / 2.000 mm

min/max. Flügelhöhe: 800 mm / 1.200 mm

* Einhandbedienung durch mittig am Fensterflügel angeordnetem Griff.
* für Reinigungszwecke werden die einzelenen Fensterflügel in Kippstellung gebracht
* Horizontaljustierung der einzelnen Fensterflügel möglich.
* Verschluss umlaufend mit ± 1mm Andruckverstellung.
* Beschlag aus komplett nichtrostenden Materialien.

**z. B. WSS-Parallel-Ausstell-Beschlag für Lüftungslamelle, motorisch**

**Weitere benötigte Bauteile:**

Fenstergriff: siehe auch WSS-Gesamtkatalog Dreh-Kipp-Beschläge unter [www.wss.de/kataloge.html](http://www.wss.de/kataloge.html)