Oberlicht-Kipp-Beschlag AK 210/300, manuell

**sichtbare Bandseite, für Aluminium-, Stahl-, Holz-, Kunststoff-Fenstersysteme**

1 Stück Oberlicht-Kipp-Beschlag, sichtbare Bandseite,

Ausstellweite 210/300 mm,  
manuelle Bedienung mittels Handhebel oder Kurbelgestänge.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: AK 210 bis 80 kg / AK 300 bis 120 kg

max. Flügelhöhe: 2.200 mm

Flügelbreite, mit 2 Bändern: 440 - 1.200 mm (1 Schere)  
Flügelbreite, mit 4 Bändern: 1.201 - 3.600 mm (max. 3 Scheren)

Platzbedarf Gestänge: AK 210 - ca. 22 mm / AK 300 - 25-29 mm

Ausstellweite: AK 210 - 210 mm / AK 300 - 300 mm

* mit Alu-Abdeckung für Gestänge und Eckumlenkung
* Schere mit Sicherungstaste zum Aushängen,  
  Ausführung für schwere Fenster mit 10 mm Gestänge.
* ab 1.500 mm Flügelhöhe mit beidseitiger seitlicher Zusatzverriegelung.

**Prüfungen / Normen**

* Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670, Klasse 5**
* **RAL** geprüft

**Oberflächen**

* Al, E6/C-0 silberfarbig eloxiert
* Al, RAL 9016 pulverbeschichtet
* Al in Sonderoberfläche pulverbeschichtet

**z. B. WSS-Oberlicht-Kipp-Beschlag AK 210/300, manuell**

**Weitere benötigte Bauteile**

* 2 Stück Fang- und Putzscheren zur Sicherung des Kippflügels.

**Ergänzende Informationen**  
WSS Flachform-Oberlichtöffner unter [www.wss.de/kataloge.html](http://www.wss.de/kataloge.html)