Parallel-Ausstell-Senk-Beschlag für Lüftungslamellen, motorisch

**verdeckt liegende Scheren, für Lüftungslamellen, für Aluminium-Fenstersysteme** **mit Euro-Nut und Überschlag.**

1 Stück motorischer Parallel-Ausstell-Senk-Beschlag für Lüftungslamellen,
verdeckt liegende Scheren, einwärts öffnend,

für Aluminium-Fenstersysteme mit Euro-Nut und Überschlag.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: 10 kg

max. Flügelbreite: 150 mm

max. Flügelhöhe: 1.700 mm

max. Ausstellweite: 250 mm

benötigtes Falzmaß: 21 x 47 mm

* Bedienung über einen mittig verdeckt in der Lamelle eingebauten Lamellenmotor.
* ausgestattet mit zwei seitlich vertikal angeordneten federunterstützten Senk-Ausstellscheren.
* mit Höhenverstellung ± 4mm, um ein Nachjustieren der Flügel und Spaltmaße an der Baustelle zu ermöglichen
* Verschluss beidseitig vertikal mit ± 1mm Andruckverstellung
* horizontale Flügelzentrierung ± 3mm
* Notentriegelung
* Beschlag aus komplett nichtrostenden Materialien.

**z.B. WSS-Parallel-Ausstell-Senk-Beschlag für Lüftungslamellen, motorisch**