Parallel-Ausstell-Beschlag für Lüftungslamelle, manuell

**verdeckt liegende Scheren, für Lüftungslamellen, für Aluminium-Fenstersysteme**

1 Stück manueller Parallel-Ausstell-Beschlag für Lüftungslamellen, nach innen öffnend, verdeckt liegender Einbau, für Aluminium-Fenstersysteme mit Euro-Nut und Überschlag.

**Flügelmaße**

max. Flügelgewicht: 30 kg

max. Flügelbreite: 300 mm

max. Flügelhöhe: 2.800 mm

max. Ausstellweite: 200 mm

benötigtes Falzmaß: 17 x 23 mm

* Bedienung mittels - in der Lamelle flächenbündig eingebauten Klapphebelgriff - farblich passend zur Lamelle beschichtet.
* seitlich - jeweils rechts und links - mit einer Tandem PX Schere, sowie unten horizontal mit einer Kompakt-Kontrollschere ausgestattet.
* mit Höhenverstellung +/- 4 mm, um ein Nachjustieren der Flügel und Spaltmaße an der Baustelle zu ermöglichen.
* Beschlag aus komplett nichtrostenden Materialien.

**z. B. WSS-Parallel-Ausstell-Beschlag für Lüftungslamelle, manuell**