Parallel-Ausstell-Beschlag, manuell

**verdeckt liegende Scheren, für Aluminium-Fenstersysteme**

1 Stück manueller Parallel-Ausstell-Beschlag,
verdeckt liegende Scheren, ein- oder auswärts öffnend,
für Aluminium-Fenstersysteme mit Euro-Nut.

**Flügelmaße**

max. Klappengewicht: 150 kg

max. Klappenbreite: 1.350 mm

max. Klappenhöhe: 3.000 mm.

max. Ausstellweite: 200 mm
benötigtes Falzmaß: 17 x 23 mm

* geeignet für die Montage in Serienprofilen verschiedener Profilsysteme.
* Bedienung mittels 2 Griffgetrieben, jeweils links und rechts innen am Flügel eingesetzt - mit Hubbegrenzer.
* ab einer Flügelbreite von 1.000 mm, wird der Einsatz eines durchgehenden Stangengriffes empfohlen.
* stufenlose Ausstellbarkeit.
* im Fensterfalz verdeckt liegende Tandem-PX- und -PY Schere.
* verdeckt im Falz unten horizontal eingesetzte Kompakt-Kontrollschere.
* Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670, Klasse 5**

**Optionale Ausführung**

* Fixieren des geöffneten Flügels durch Umlegen der Griffe.
* zusätzlicher waagrechter Verschluss.

**Weitere benötigte Bauteile**

* Griffgetriebe für PAF Beschlag

**z. B. WSS-Parallel-Ausstell-Beschlag, manuell**